
**گزارش پروژه سوم**

**الکترونیک دیجیتال**

**نگار میرگتی ۸۱۰۱۹۴۴۱۳**

**چکیده**

هدف از این پروژه پیاده سازی مدار مربوط به یک 1-to-2 Demultiplexer در سطح ترانزیستور به روش های static cmos, pseudo nmos و dynamic logic و مقایسه ی نتایج آن ها می باشد. شمای یک مدار 1-to-2 decoder در شکل ۱ قابل ملاحظه است.



شکل ۱ : شمای 2-to-1 decoder


**الف)**

**توجه : در تمام شکل موج ها گره ۲ ورودی X، گره ۳ ورودی A، گره ۶ خروجی Y1 و گره ۷ خروجی Y2 می باشد.**


**Static Cmos**

دیکودر با منطق static cmos در فایل decoder\_cmos.sp پیاده سازی شده است. خروجی مدار به ازای ۴ ترکیب ورودی مختلف نیز در شکل های ۲،۳،۴،۵ قابل مشاهده است. همچنین تصاویر در پوشه cmos-photos قرار داده شده است. همچنین خروجی های مورد انتظار به ازای هر ورودی در جدول زیر قابل ملاحظه است.


|  |  |
| --- | --- |
| Y1Y2 | XY |
| 00 | 00 |
| 01 | 01 |
| 00 | 10 |
| 10 | 11 |




شکل ۲ : خروجی مدار static cmos به ازای X = 0, A = 0



شکل ۳ : خروجی مدار static cmos به ازای X = 0, A = 1



شکل ۴ : خروجی مدار static cmos به ازای X = 1, A = 0




شکل ۵ : خروجی مدار static cmos به ازای X = 1, A = 1

دیکودر با منطق pseudo-nmos در فایل decoder\_pseudonmos پیاده سازی شده است. خروجی مدار به ازای چهار ترکیب ورودی مختلف نیز در شکل های ۶،۷،۸،۹ قابل مشاهده است.


**Pseudo-nmos**

مدار پیاده سازی pseudo-nmos دیکودر در شکل ۶ قابل مشاهده است. همانطور که دیده می شود در بخش های pull-up یک ترانزیستور pmos قرار داده شده است که gate آن مستقیما به زمین وصل شده است. همچنین بخش pull-down نیز مانند بخش pull-down منطق static cmos می باشد.


****

شکل ۶ : مدار pseudo-nmos decoder


خروجی مدار به ازای چهار ترکیب ورودی های مختلف در شکل های ۷،۸،۹،۱۰ قابل مشاهده است. می دانیم هر چه (W/L)p کوچکتر باشد، Vol نیز کمتر می شود، در نتیجه در پیاده سازی (W/L)p برابر با ۱ در نظر گرفته شده است.




شکل ۷ : خروجی مدار pseudo-nmos به ازای X=0, A=0



شکل ۸ : خروجی مدار pseudo-nmos به ازای X=0, A=1




شکل ۹ : خروجی مدار pseudo-nmos به ازای X=1, A=0



شکل ۱۰ : خروجی مدار pseudo-nmos به ازای X=1, A=1

**Dynamic Logic**

برای پیاده سازی dynamic decoder از منطق دومینو استفاده شده است. شمای مدار در شکل ۱۱ قابل مشاهده است. همانطور که مشاهده می شود بین هر دو استیج از یک static inverter استفاده شده است. پیاده سازی این بخش در فایل decoder\_domino.sp قابل مشاهده است.



شکل ۱۱ : پیاده سازی دومینو 2-to-1 decoder

**ب)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Static CMOS** | **Pseudo-NMOS** | **Dynamic** |  |
|  |  |  | **tphl** |
|  |  |  | **tplh** |
|  |  |  | **power** |